工事写真チェック表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 工　　程 | | | ✓ |
| **1** | 浄化槽設置工事着工前 | | 浄化槽設備士が交付決定年月日・交付決定番号入りの工事用黒板を持っている状況 |  |
| **2** | 掘削 | | 掘削完了 |  |
| **3** | 栗石・砕石敷き | | 栗石又は砕石が敷きつめられている状況，  厚さ検測（≧10cm） |  |
| **4** | 底版コンクリート | 二次製品 | 寸法検測または製品名が分かるもの |  |
| 二次製品  以外 | 配筋状況（≦20cm） |  |
| コンクリート厚さ検測（≧15cm） |  |
| **5** | 浄化槽据付 | | 型式確認 |  |
| **6** | 水張り状況 |  |
| **7** | 水平確認 |  |
| **8** | 埋戻し | | 水締め状況 |  |
| **9** | 転圧状況 |  |
| **10** | 水平確認 |  |
| **11** | スラブコンクリート | | 配筋状況（≦20cm） |  |
| **12** | コンクリート厚さ検測（≧10cm） |  |
| **13** | かさ上げ | | 高さ検測（≦30cm） |  |
| **14** | 浄化槽設置工事完工 | | 浄化槽設備士が交付決定年月日・交付決定番号入りの工事用黒板を持っている状況 |  |
| **15** | 放流先 | | 放流先の状況 |  |
| **16** | ブロワ | | 設置状況 |  |
| 17 | 放流ポンプ設備 | | 設置状況 |  |
| 18 | 宅内配管工事（各2～4枚）  （加算補助がある場合のみ） | | 施工前 |  |
| 19 | 流入管の布設状況 |  |
| 20 | ますの設置状況 |  |
| 21 | 放流管の布設状況 |  |
| 22 | 施工後 |  |
| 23 | 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽撤去  （加算補助がある場合のみ） | | 撤去前 |  |
| 24 | 撤去状況 |  |
| 25 | 撤去物 |  |
| 26 | 撤去完了 |  |

※1～16の工程は，すべての工事で必要となる写真です。

※基準を満たしていない施工不良等が確認された場合は，補助金交付の取消しとなる場合もありますので，遺漏のないよう施工してください。

※確認用のため，工事写真チェック表の提出は必要ありません。